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UOS使用Intel+Nvidia双显卡切换的解决方案
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[bookmark: _Toc645104639]独立显卡驱动无法正常使用的现象
现象：
在较新的平台上（我采用的是Intel i7 9750H+Geforce RTX2060），据了解 GTX940以上的都有可能出现该情况。安装完UOS后，系统自带的开源显卡驱动无法正常的支持双屏工作，具体表现是接入外接显示屏时，不识别外接显示器，无法正常显示。

原因：
Linux系统安装完成后，就会默认启用内核自带的开源驱动，开源驱动虽然性能不如闭源驱动，但是兼容性和稳定性较为优秀。不过开源驱动对于新的集成和独立显卡的支持不够好，所以导致外接不显示等问题。
因为Intel的集成显卡驱动是在Linux内核中支持的，但是Intel七代以后的集成显卡使用的HD630现阶段内核并没有很好的支持，源内的驱动也解决不了外接显示器的问题。所以解决方案就是将独立显卡nvidia显卡驱动改为闭源的显卡驱动，并调用独立显卡实现外接显示屏的使用
目前显卡厂商对Linux平台支持不力，双显卡一直是Linux下难题。
但最新信息，NVIDIA开始支持Linux平台的双显卡技术，并在上游社区有一定的应用，文中都解决方案来自deepin的社区和wiki。
[bookmark: _Toc674054035]Intel+Nvidia双显卡切换方案的实现
1、 安装源内nvidia的闭源驱动 
	$ sudo apt install nvidia-driver


关于nvidia驱动，还有nvidia-legacy-304xx-driver 和 nvidia-legacy-340xx-driver 是对旧显卡支持的驱动
2、 获取独立显卡设备BusID 例： 01:00.0  下文就填写PCI:1:0:0
	$ spci | egrep 'VGA|3D'
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation UHD Graphics 630 (Mobile)
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation TU106M [GeForce RTX 2060 Mobile] (rev a1)




3、 编辑 /etc/X11/xorg.conf
	Section "Module"
    Load "modesetting"
EndSection

Section "Device"
    Identifier "nvidia"
    Driver "nvidia"
    BusID "PCI:X:X:X"  #此处填写第二步获取的BusID 1:0:0     
    Option "AllowEmptyInitialConfiguration"
EndSection


4、 编辑 ~/.xinitrc
	xrandr --setprovideroutputsource modesetting NVIDIA-0
xrandr --auto
xrandr --dpi 96



5、 编辑 /etc/lightdm/display_setup.sh
	#!/bin/sh
xrandr --setprovideroutputsource modesetting NVIDIA-0
xrandr --auto
xrandr --dpi 96


6、 增加执行权限
	sudo chmod +x  /etc/lightdm/display_setup.sh



7、 编辑/etc/lightdm/lightdm.conf 在[Seat:*]行下添加
	display-setup-script=/etc/lightdm/display_setup.sh



8、 重启后就将独立显卡闭源驱动安装完毕并启动了
9、 加装显卡一键切换插件（来自deepin社区）
包名：switch-graphics-card_1.5_amd64.deb
[bookmark: _GoBack]插件效果图：可以实现一键切换。 使用Intel显卡省电。使用Nvidia性能更高，也可以使用新驱动来满足外界显示器等需求
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帖子地址：
https://bbs.deepin.org/forum.php?mod=viewthread&tid=197367
插件下载链接：
https://bbs.deepin.org/forum.php?mod=attachment&aid=OTk0MzN8MzFjNmJhMDd8MTYwMDQwODMwM3wyNjI1NDF8MTk3MzY3
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